ZAŁĄCZNIK NR 6b

 do specyfikacji SPT 2370.1.2019

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

**CZĘŚĆ II – Drugi zestaw ratowniczych narzędzi hydraulicznych.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE PARAMETRÓW** | **Wypełnia Wykonawca skreślając odpowiednio spełnia/nie spełnia, podając parametr oraz podając typ/model/producent**  |
|  | **WYMAGANIA OGÓLNE – AGREGATY HYDRAULICZNE, NARZĘDZIA** |  |
| 1. 111
 | **Drugi zestaw ratowniczych narzędzi hydraulicznych:**  **a) agregat hydrauliczny spalinowy 1 szt.** 1. **nożyce hydrauliczne 1 szt.**
2. **nożyce hydrauliczne 1 szt.**
3. **rozpieracz ramieniowy 1 szt.**
4. **rozpieracz kolumnowy 1 szt.**
5. **mini nożyce hydrauliczne 1 szt.**

**Nieobowiązkowe wyposażenie, parametr dodatkowo oceniany:****Wszystkie złącza węży w narzędziach i pomp hydraulicznych zakończone dwoma pojedynczymi złączami.** | **Typ, model, producent:** |
| 1. 3
 | **Agregat hydrauliczny:****Waga**: nie więcej niż 80 kg (proszę wpisać parametr).**Napęd:** silnik spalinowy, 4 suwowy o mocy nie mniejszej niż 2,1kW kg (proszę wpisać parametr).**Zasilanie narzędzi**: jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi, ciśnienie na pompie hydraulicznej załączane osobnymi manetkami dla każdej sekcji, system zwiększonego przepływu oleju dla jednej z sekcji powodujący szybszą pracę danego narzędzia. Możliwość pracy sprzętu w temperaturach od -20oC do + 55oC (niepotrzebne skreślić).**Wyposażenie agregatu:** zintegrowane uchwyty do przenoszenia agregatu, zintegrowane mocowania na agregacie do transportu nożyc hydraulicznych oraz rozpieracza ramieniowego. Zbiornik na olej hydrauliczny o pojemności nie mniejszej niż 5 litry. (niepotrzebne skreślić, podać pojemność zbiornika oleju ).**Przewody zasilające:** 2przewody hydrauliczne o długości od 19,5 do 20,5 metra na zwijadłach zintegrowanych z agregatem (niepotrzebne skreślić) | ………………….………………….spełnia/nie spełniaspełnia/nie spełnia…………………...pojemność zbiornika olejuspełnia/nie spełnia |
| 1. 4
 | **Nożyce hydrauliczne:****Waga:** nie większa niż 18,0 kg (proszę wpisać parametr).**Maksymalna siła cięcia:** nie mniejsza niż 600kN (proszę wpisać parametr).**Rozwarcie ostrzy:** nie mniej niż 160mm (proszę wpisać parametr).**Kształt ostrzy:** owalny zapewniający efekt wciągania materiału ciętego w kierunku sworznia (niepotrzebne skreślić).**Nożyce kompatybilne z agregatem hydraulicznym** (niepotrzebne skreślić).**Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP (proszę podać datę wystawienia oraz datę ważności).**  | …………………..…………………..………………….spełnia/nie spełniaspełnia/nie spełnia……………………….data wystawienia/data ważności |
|  | **Nożyce hydrauliczne:****Waga:** nie większa niż 22,0 kg (proszę wpisać parametr).**Maksymalna siła cięcia:** nie mniejsza niż 1000 kN (proszę wpisać parametr).**Rozwarcie ostrzy:** nie mniej niż 200mm (proszę wpisać parametr).**Kształt ostrzy:** owalny zapewniający efekt wciągania materiału ciętego w kierunku sworznia.**Nożyce kompatybilne z agregatem hydraulicznym** (niepotrzebne skreślić).**Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP (proszę podać datę wystawienia oraz datę ważności).** | …………………..…………………..………………….spełnia/nie spełniaspełnia/nie spełnia……………………….data wystawienia/data ważności |
| 1. 5
 | **Rozpieracz ramieniowy:****Waga:** nie większa niż 20,0 kg (proszę wpisać parametr).**Rozwarcie ramion:** nie mniej niż 700mm (proszę wpisać parametr).**Minimalna siła rozpierania:** nie mniejsza niż 48 kN (proszę wpisać parametr).**Rozpieracz ramieniowy kompatybilny z agregatem hydraulicznym** (niepotrzebne skreślić).**Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP (proszę podać datę wystawienia oraz datę ważności).** | …………………..…………………..………………….spełnia/nie spełnia……………………….data wystawienia/data ważności |
|  | **Rozpieracz kolumnowy:** **Waga:** nie większa niż 19,0 kg (proszę wpisać parametr).**Ilość tłoków w rozpieraczu:** min.Dwa (proszę wpisać parametr).**Minimalna siła rozpierania 1 tłoka :** nie mniejsza niż 260 kN (proszę wpisać parametr).**Minimalna siła rozpierania 2 tłoka :** nie mniejsza niż 125 kN (proszę wpisać parametr).**Długość w stanie złożonym:** nie większa niż 550 mm (proszę wpisać parametr).**Długość w sanie rozłożonym:** nie mniejsza niż 1250 mm (proszę wpisać parametr).**Rozpieracz kolumnowy kompatybilny z agregatem hydraulicznym** (niepotrzebne skreślić).**Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP (proszę podać datę wystawienia oraz datę ważności).** | …………………..…………………..…………………..………………….…………………..…………………..spełnia/nie spełnia……………………….data wystawienia/data ważności |
|  | **Mini nożyce hydrauliczne:****Waga:** nie większa niż 4,5 kg (proszę wpisać parametr).**Maksymalna siła cięcia:** nie mniejsza niż 180 kN (proszę wpisać parametr).**Rozwarcie ostrzy:** nie mniej niż 50mm (proszę wpisać parametr).**Nożyce kompatybilne z agregatem hydraulicznym** (niepotrzebne skreślić).**Aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP (proszę podać datę wystawienia oraz datę ważności).** | …………………..…………………..………………….spełnia/nie spełnia……………………….data wystawienia/data ważności |