**ZAŁĄCZNIK NR 1**

DO SPT.236.7.2024

##### Formularz ofertowy

Składamy ofertę na usunięcie awarii w myjni samochodów specjalnych Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej pod adresem Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz.

(nr sprawy SPT.236.7.2024)

**Wykonawca**: Podać nazwę i adres, telefon oraz fax:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP………………………………………………. REGON………………………………………………………...

Do podpisania umowy upoważniony jest: .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z przedmiotowym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:

………………………………………………………. Tel. …………………………………………………………

………………………………………………………. Tel. …………………………………………………………

**Cena:**

**Cena netto wynosi:**

**……………………………………………………………………………………………PLN**

**Cena brutto (kryterium oceniane) wynosi:**

**……………………………………………………………………………………………PLN**

**Termin płatności wynosi 30 dni.**

**Na złożoną ofertę udzielamy 60 miesięcy gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.**

**Należy wypełnić tabelę w celu spełnienia warunków zaproszenia.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prac** | **Przyjęta ilość do wyceny z j. m.** | **Cena netto** | **Cena brutto** |
| 1 | Miejscowe skucie posadzki na myjni wewnętrznej pod wymianę instalacji kanalizacyjnej i założenie nowych odpływów liniowych. |  |  |  |
| 2 | Założenie nowej instalacji kanalizacyjnej pod posadzkowej na myjni do studzienek przed myjnią przez piaskownik, separator oleju i dalej w studzienkę kanalizacyjną rurami fi110. Wykonanie rewizji w celu możliwości przeczyszczenia instalacji kanalizacyjnej. |  |  |  |
| 3 | Wymiana studzienek przed myjnią, piaskownika, i separatora oleju. |  |  |  |
| 4 | Wykonanie odpływów liniowych o szerokości min. 30 cm po obu stronach myjni na całej długości myjni z zakończeniem około 50 cm przed bramami. Kanały wykonane ze stali nierdzewnej wraz z kratami (długość jednej kraty max. 1,5 m) z możliwością szybkiego montażu i demontażu. Odpływy liniowe z min dwoma odpływami, odpływy wyposażone w odstojniki na piach. Odpływy liniowe zlokalizowane bliżej ściany tak aby umożliwić swobodny wjazd pojazdów. Do odpływów liniowych wykonanie odpowiednich spadków umożliwiających swobodny odpływ wody z całej powierzchni myjni. |  |  |  |
| 5 | Położenie nowych płytek na ścianach kanału. |  |  |  |
| 6 | Wymiana oświetlenia w kanale na ledowe, odporne na wilgoć i działanie wody IP55. |  |  |  |
| 7 | Wykonanie dwóch przyłączy w kanale oraz dwóch na ścianach z przodu i z tyłu myjni na sprężone powietrze zakończone szybko złączką i wyprowadzenie ich do garażu znajdującego się za ścianą z możliwością podłączenia sprężarki (zasilanie 400V) – brama nr 13 . |  |  |  |
| 8 | Wykonanie odpływu liniowego o szerokości min. 30 cm w kanale myjni na całej długości kanału. Kanał wykonany ze stali nierdzewnej wraz z kratami (długość jednej kraty max. 1,5 m) z możliwością szybkiego montażu i demontażu. Odpływ liniowy z min dwoma odpływami, odpływy wyposażone w odstojniki na piach. Do odpływu liniowego wykonanie odpowiednich spadków umożliwiających swobodny odpływ wody z całej powierzchni kanału. |  |  |  |
| 9 | Wykonanie nowych odpływów przed bramami na całej szerokości bram wraz z kratami, podłączenie ich do nowej instalacji kanalizacyjnej. |  |  |  |
| 10 | Wykonanie przyłącza do karcher-a na zewnątrz z przodu i z tyłu z zaworami w wewnątrz myjni – z możliwością odwodnienia ich w porze zimowej. |  |  |  |
| 11 | Wyprowadzenie wody zimnej z zewnątrz z przodu i z tyłu myjni z zaworami w wewnątrz – z możliwość odwodnienia ich w porze zimowej. |  |  |  |
| 12 | Powrót z grzejników poprowadzony w posadzce pod bramami – zabezpieczenie przed zamarzaniem – ogrzewanie podłogowe 1,5 metra przed myjnią przy obu bramach (wykonanie zaworu trójdrożnego i pompy umiejscowienie ich po stronie hali garażowej). |  |  |  |
| 13 | Wykonanie łagodnych progów w drzwiach w celu zabezpieczenia przed wylewaniem wody z myjni na halę garażową i garaż znajdujący się obok myjni. |  |  |  |
| 14 | Wyrównanie betonu na zewnątrz przed myjnią z odpowiednimi spadkami, wykonanie studzienki z żeliwną kratą tak, aby woda z małych samochodów na zewnątrz spływała do tej studzienki. |  |  |  |
| 15 | Wycięcie blachy wokół kanału myjni. |  |  |  |
| 16 | Wykonanie posadzki na myjni odpornej na wjazd samochodów ciężarowych – beton zacierany szkliwiony umożliwiający łatwe zmywanie zanieczyszczeń m. in. smarów, olejów itp. |  |  |  |

 .........................................................................

 (data i podpis)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawi najkorzystniejszą cenę brutto za wykonanie całości zakresu prac.

1. **Oświadczamy że:**
2. **zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,**
3. **załączony wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,**
4. **oferowane artykuły posiadają stosowne normy jakościowe i są dopuszczone do obrotu
w Polsce,**
5. **zamontowane towary są wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.**
6. **akceptujemy założenie, że zakres prac może ulec zmianie lub może nie być zrealizowany.**
7. **wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.**
8. **zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w ofercie.**

 .........................................................................

 (data i podpis)

**Oświadczenie**

**w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych**

**wynikających z ROOD**

Działając w imieniu Wykonawcy:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

 (nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.\*

…………………………. ………………………….

(miejscowość i data) (podpis osoby/osób uprawnionych
 do występowania w imieniu Wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).